Seminário Tc

1. Quais são os procedimentos padrões para a vistoria e manutenção dos extintores?

**Os procedimentos são passadas pela IT 17 (Instrução normativa do corpo de bombeiros), a inspeção é feita de forma escrita mensal e a recarga manual.**

1. O que é verificado em uma vistoria?

**Verifica-se o Lacre(se esta lacrado ou não)**

**Validade da recarga**

**Manômetro(pressão)**

**Tipo do extintor**

**Sinalização(se está sinalizado corretamente, tanto no piso**

**como na parede)**

**Acesso ao extintor(o caminho até o extintor está limpo e bem visível)**

**Mangueira do extintor(se esta danificada ou não)**

**Aprovação do extintor(pode ser utilizado e manter-se-a no local)**

1. Qual é o intervalo de tempo entre as vistorias?

**De acordo com a IT o tempo de vistoria é mensal**

1. A frequência é fixa ou definida pelo responsável?

**A frenquência é definida pela IT.**

1. Quais alertas seriam importantes ter?

**De acordo com sugestões, seria importante: Ultima vistoria(o prazo mensal)**

**o vencimento do extintor**

**grafico de extintores danificados(precisam ser trocados antes da validade)**

1. O que você acha essencial ter no aplicativo? (Pedir sugestão)

**De acordo com sugestões, seria essencial o alerta de quantidades de extintores a vencer(antes do prazo da validade)**

1. Cada setor só pode ter uma quantidade especifica de extintor? Se sim qual metrica é usada para saber a quantidade correta?

**Não. Depende da carga de incêndio(lugares com mais chances de acontecer um incêndio) quem define a quantidade é a IT.**

Pedir foto da planilha de manutenção.

**Planilhas e formularios está em documentos no git**

**Link do formulario:** [**https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8JnJAfPG3EeSz08tBv7aLCuRWu1FGuVKpSWgY\_\_PcypUQko5MTdXNllJTklXUkpYT1hPSllSWTRQVy4u**](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8JnJAfPG3EeSz08tBv7aLCuRWu1FGuVKpSWgY__PcypUQko5MTdXNllJTklXUkpYT1hPSllSWTRQVy4u)

**OBS: PERGUTAR PRO ELI SE É NECESSARIO O USO DE MAPA DE RISCO NO APLICATIVO.**